附件1：

免疫荧光检测仪参数表

	基本参数

	产品名称
	免疫荧光检测仪

	方法学
	荧光免疫

	工作模式
	机内、机外双反应模式

	测试速率
	≥200个测试／小时

	技术参数

	光源
	LED

	激发光谱
	中心波长≥λo=470nm

	接收光谱
	中心波长≥λ1525nm

	检测通道
	至少1个检测通道

	显示系统
	≥8寸LCD-屏

	软件系统
	Linux操作系统，自带中英文输入法，自定义智能管理模块

	结果数据管理
	最多可存储结果数据50000条，可智能选择查询结果进行结果管理

	打印系统
	内置热敏打印机

	通讯硬件接口
	支持RS232、USB、以太网络

	通讯支持
	支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接

	电源输入接口
	电源适配器

	尺寸
	278*239*148mm（长x宽x高）（±20mm）


	环境要求参数

	操作温度
	10℃-30℃

	储存温度
	-10℃-50℃

	操作储存相对环境湿度
	10%-80%

	操作储存海拔
	0m-2000m

	大气压力
	860hPa~1060hPa

	输入要求
	AC220V, 50Hz，输入功率≥90W


